/*
 * Copyright (c) 2022 The ZMK Contributors
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

#include "kyria_rev2.dtsi"

&default_transform {
	col-offset = <8>;
};

&kscan0 {
	row-gpios
	    = <&pro_micro 4 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
		, <&pro_micro 5 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
		, <&pro_micro 6 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
		, <&pro_micro 7 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_DOWN)>
		;
	col-gpios
		= <&pro_micro 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		, <&pro_micro 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>
		;
};

&right_encoder {
	status = "okay";
};
